# **产品规格书**

|  |  |
| --- | --- |
| **参数名** | **参数值** |
| 传感器 | 传感器规格 | 1/2.7” CMOS |
| 型号 | K04 |
| 视野角度 | 水平360°，竖直360°，全景无死角视野 |
| 数字降噪方式 | 支持DNR、3DNR |
| 主控 | 芯片型号 | CV1821 |
| 镜头 | 视场角(D/H/V) | 180°/180°/180° |
| 光圈 | F2.2 |
| 焦距 | 1.05mm±5% |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 / H.264  |
| 压缩输出码率 | 80Kbps-1.5Mbps |
| 图像 | 最大图像尺寸 | 2560\*1440 |
| 支持分辨率 | 2560\*1440,1920\*1080, 640\*480 |
| 帧率 | 15fps |
| 网络功能 | Wifi模块 | 8189FTV |
| 接口协议 | Rtsp |
| 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTCP |
| 接口 | Tf卡槽 | 最大支持128G |
| 网络接口 | RJ45 |
| 电源接口 | 直流5V/1A接口 |
| 音频接口 | 3.5mm音频口 |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | 零下10℃~零上50℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 安装方式 | 支架安装，壁装 |
| 功耗 | <10W MAX |
| 红外距离 | 直径5-10米（因环境而异）8颗红外 |
| 主要功能 | 移动侦测(AI) | 支持 |
| 声音侦测 | 支持 |
| 断网重传 | 支持 |
| 云回看/卡回看 | 支持 |
| 红外夜视 | 支持 |

|  |
| --- |
| 产品实拍 |
|  untitled.1137 |  untitled.1134 |
| 正面 | 背面 |