# **产品规格书**

|  |  |
| --- | --- |
| **参数名** | **参数值** |
| 适用场景 | 室内 |
| 操作系统 | Linux |
| 芯片型号 | 晶视CV182X |
| 设备内存 | 64MB |
| Flash空间 | 32MB |
| 是否支持回声消除 | 支持 |
| 传感器类型 | 1/3” CMOS  |
| 扫描制式 | 逐行扫描 |
| 镜头光圈 | F2.0 |
| 信噪比 | 45dB |
| 有效像素 | 1920（H）\*1080（V）（16:9mode） |
| 焦距 | 2.3mm |
| 对角视角 | 161.6° |
| 最低照度 | 0.1Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
| 夜视距离 | 5米 |
| 帧速度 | 1080P 最大15帧/秒 |
| 语音对讲 | 支持 |
| TF存储卡口 | 支持16-128G存储卡 |
| 拾音功能 | 内置麦克风，拾音距离3米 |
| 有线网络 | 无 |
| wifi标准 | IEEE 802.11 b/g/n |
| 视频编码 | H.264/H.265 |
| 音频编码 | G711A  |
| 视频回看 | 云存储/本地存储回放 |
| 存储 | 云存储/TF存储卡 |
| 工作温度 | -10℃ to +45℃，<95%(无凝结） |
| 供电电源 | 5V1A |
| 防水防尘等级 | IP50 |
| 尺寸 | 146.3\*56\*28mm |
| 重量 | ＜300g |
| 安装方式 | 壁装 |
| 主要功能 | 声音侦测 |
| 移动侦测 |
| 人形侦测 |
| 语音对讲（全双工） |
| 黑白夜视 |
| 云回看/卡回看 |
| 主动呼叫 |
| 强拆告警 |
| 徘徊检测 |

|  |
| --- |
| 产品实拍 |
|  正面1 |  背面 |
| 正面 | 背面 |