# **产品规格书**

|  |  |
| --- | --- |
| **参数名** | **参数值** |
| 适用场景 | 室内 |
| 操作系统 | Linux |
| 芯片型号 | CV1821 |
| 芯片主频 | 1.2GHz |
| 设备内存 | 128MB |
| Flash 空间 | 32MB |
| Sensor型号 | SC3335 |
| 回声消除 | 支持 |
| 传感器类型 | 1/2.7”CMOS |
| 最大像素 | 2304（H）\*1296（V）（16:9mode） |
| 焦距 | 3.9mm |
| 对角视角 | 110° |
| 最低照度 | 0.1Lux(彩色模式);  0.001Lux(黑白模式);  0Lux(补光灯开启) |
| 补光灯数量 | 红外补光灯，6颗 |
| 夜视距离 | 10 米 |
| 帧速度 | 最大 15 帧/秒 |
| TF 存储卡口 | 支持 16-128G 存储卡 |
| 拾音功能 | 内置麦克风，拾音距离 3 米 |
| 扬声器 | 支持 |
| 有线网络 | 无 |
| 云台 | 水平 340°，垂直 55° |
| wifi 标准 | IEEE 802.11 b/g/n |
| 主要功能 | 人形侦测 |
| 移动侦测 |
| 声音侦测 |
| 移动追踪 |
| 人脸识别/抓拍 |
| 语音对讲（全双工） |
| 黑白夜视 |
| 云回看/卡回看 |

|  |  |
| --- | --- |
| 产品实拍 | |
| 正面图 | 后视图 |
| 正面 | 背面 |