# **产品规格书**

|  |  |
| --- | --- |
| **参数名** | **参数值** |
| 适用场景 | 室外/室内 |
| 操作系统 | Linux |
| 芯片型号 | CV181X |
| 设备内存 | 128MB |
| Flash 空间 | 32MB |
| Sensor型号 | F37 |
| 是否支持回声消除 | 支持 |
| 传感器类型 | 1/2.7” CMOS |
| 有效像素 | 2560（H）\*1440（V） |
| 焦距 | 4mm |
| 对角视角 | 110° |
| 最低照度 | 0.1Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
| 补光灯数量 | 9颗红外，6颗白光 |
| 夜视距离 | 30 米 |
| 帧速度 | 最大 20 帧/秒 |
| TF 存储卡口 | 支持 16-128G 存储卡 |
| 拾音功能 | 5 米 |
| 外接音柱 | 支持 |
| 有线网络 | 有 |
| POE | 支持（标配） |
| WiFi 标准 | 无 |
| 视频编码 | H.264/H.265 |
| 音频编码 | G711A/AAC |
| 视频回看 | 云存储/本地存储回放 |
| 存储 | 云存储/TF 存储卡 |
| 工作温度 | -20℃ to +60℃，<95%(无凝结） |
| 供电电源 | 12V1A/POE |
| 防水防尘等级 | IP66 |
| 电源线规格 | CCC |
| 安装方式 | 壁装，吊装 |
| 主要功能 | 人形侦测 |
| 移动侦测 |
| 声音侦测 |
| 移动追踪 |
| 人脸识别/抓拍 |
| 语音对讲（全双工） |
| 黑白夜视，全彩夜视 |
| 云回看/卡回看 |
| 声光告警 |

|  |
| --- |
| 产品实拍 |
|  lQLPDhtSYfeCZpLNBOHNB8-wI9SrBFQWpQoCV6YkDUBmAA_1999_1249 |  lQLPDhtSR5BXuLnNBOHNB8-wNZm5Z9jbiB0CV3rhxkABAA_1999_1249 |
| 正面 | 背面 |