
# **产品规格书**

|  |  |
| --- | --- |
| 鱼眼镜头 | 参数 |
| 型号 | YX1011-5MP |
| 有效焦距 | 0.82mm±5% |
| 相对孔径 | F2.2±5% |
| 视场角(POV) | 水平(H)@205° |
| 垂直(V)@205° |
| 对角(D)@205° |
| 后焦 | 5.91mm±0.1 |
| 镜头总长 | 27.14mm±0.3mm |
| 分辨力 | Center:200 lp/mm |
| Φ1.8:160 lp/mm |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ |
| 棱镜 | 参数 |
| 型号 | EP-PRISM1 |
| 反射膜 | 介质高反射膜，波长400~700nm |
| 反射率 | R＞98% |
| 支架 | 参数 |
| 材质 | PC+GF30% |
| 组装 | M12×P0.5 螺丝 |

# **产品实拍图**

正面 反面